                                                                                  


采购需求调查响应材料 




项目名称：果品品质分析检测平台建设及突破性品种培育仪器采购
供应商地址：                                   
联 系 人：                                     
联系电话：                                     



供应商名称：                    
日      期：          年     月     日


备注：
1、响应资料以邮件的形式向我单位递交（电子文档提供WORD文档及盖章PDF文档各一份）。


响应资料目录表
	文件类型
	序号
	文件名称
	提交情况
	页码
	备注

	
	
	
	有
	无
	
	

	征集资料
	1
	拟采购设备清单
	
	
	
	

	
	2
	供应商基本情况表（格式2）
	
	
	
	

	
	3
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件
	
	
	
	

	
	4
	设备清单及报价（格式3）
	
	
	
	

	
	5
	技术要求调查表（格式4）
	
	
	
	

	
	6
	商务要求调查表（格式5）
	
	
	
	

	
	7
	相关产业发展（格式6）
	
	
	
	

	
	8
	市场供给情况（格式7）
	
	
	
	

	
	9
	同类服务市场供给情况（格式8）
	
	
	
	

	
	10
	其它文件
	
	
	
	


备注：
供应商认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目，以上征集资料提交时必须严格按照《征集资料目录表》的排列顺序装订成册。



格式1  拟采购设备清单
	编号
	设备名称
	是否允许进口
	采购预算（元）

	1
	三重四极杆质谱联用仪 
	是
	2,073,000

	2
	光照培养箱
	否
	

	3
	立式管道离心泵
	否
	

	4
	数显式果实硬度计
	否
	

	5
	切草机
	否
	

	6
	充电式电动修枝器
	否
	

	7
	微耕机
	否
	

	8
	烘箱
	否
	

	9
	电动喷雾器
	否
	

	10
	立式灭菌锅
	否
	

	11
	超声仪
	否
	

	12
	磨粉机
	否
	

	13
	快速组织破碎仪
	否
	

	14
	台式PH计
	否
	

	15
	霉菌培养箱
	否
	

	16
	高温灭菌器
	否
	

	17
	单层电加热开水桶 
	否
	

	18
	图形工作站
	否
	





格式2  供应商基本情况表
[bookmark: _Toc385940907][bookmark: _Toc50736479][bookmark: _Toc50736473][bookmark: _Toc50737325][bookmark: _Toc76354927][bookmark: _Toc50691040][bookmark: _Toc50691028][bookmark: _Toc50737299][bookmark: _Toc52165083][bookmark: _Toc50737331][bookmark: _Toc76354921][bookmark: _Toc50737293][bookmark: _Toc52165077]供应商基本情况表
	单位名称
	

	营业执照号
	

	地址
	

	法人代表
	
	职务
	

	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位概况
	注册资本
	  万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	   人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	       万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	      万元
	固定资产净值           万元

	公司开户银行名称及账号
	

	财务状况
	年度
	营业收入
（万元）
	资产总额
（万元）
	利润总额
（万元）
	净利润
（万元）
	资产负债率

	
	 
	
	
	
	
	

	证书情况
	证书名称
	证书等级
	发证单位
	证书有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	与本项目采购需求相关的资质证书（如有）
	如有请罗列证书名称：

	企业类型
	1、承接设备（三重四极杆质谱联用仪）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
2、承接设备（光照培养箱）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
3、承接设备（立式管道离心泵）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
4、承接设备（数显式果实硬度计）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
5、承接设备（切草机）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
6、承接设备（充电式电动修枝器）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
7、承接设备（微耕机）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
8、承接设备（烘箱）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
9、承接设备（电动喷雾器）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
10、承接设备（立式灭菌锅）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
11、承接设备（超声仪）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
12、承接设备（磨粉机）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
13、承接设备（快速组织破碎仪）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
14、承接设备（台式PH计）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
15、承接设备（霉菌培养箱）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
16、承接设备（高温灭菌器）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
17、承接设备（单层电加热开水桶）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
18、承接设备（图形工作站）的制造商为（企业名称），属于（    ）行业；
从业人员：     人；
营业收入（2025年）：      万元；
资产总额（2025年）：      万元；
制造商企业类型：    （大型/中型/小型/微型）             
[bookmark: _GoBack]
供应商应根据①广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知粤财采购〔2024〕11号、②关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）进行填写。

	公司简介
	


注：1．文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等；
    2．图片描述：经营场所、主要经营项目等；
3．如此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
4.营业执照/法人证明/自然人证明材料


格式3  设备清单及报价
[bookmark: _Toc385940905]
[bookmark: _Hlk114406673]设备清单及报价
	序号
	设备名称
	产地
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1 
	三重四极杆质谱联用仪
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	光照培养箱
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	立式管道离心泵
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	数显式果实硬度计
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	切草机
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	充电式电动修枝器
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	微耕机
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	烘箱
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	电动喷雾器
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	立式灭菌锅
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	超声仪
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	磨粉机
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	快速组织破碎仪
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	台式PH计
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	霉菌培养箱
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	高温灭菌器
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	单层电加热开水桶
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	图形工作站
	中国/中国境外（     ）
	
	
	
	
	
	
	


注：
（一）采购人为科研单位，享受进口设备免税优惠政策，投标人如提供中华人民共和国关境外货物的报免进口环节税的价格（采购预算中单独注明为含税价格的除外）。在合同履行过程中，如遇国家政策变动，无法办理免税事宜的，该部分税费由采购人承担。
（二）报价方式：
[bookmark: _Hlk42636819]1、中华人民共和国关境内提供的货物以人民币报价。
价格包括：货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
2、中华人民共和国关境外提供的货物以人民币报价。
价格包括：
（1）CIP广州口岸。
（2）其他伴随服务费用：
1）货物从进口口岸至最终目的地的关境内运输、保险和其他当地发生的伴随费用。
2）安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质量保证期服务、技术服务、卸货费及招标文件要求提供的其它服务。
3）外贸进口有关的一切费用（如外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等）。
4）按照采购需求要求的除以上费用外的其他相关费用。
注：
根据国务院关税税则委员会关于对原产于境外进口商品加征关税的系列公告，中标供应商提供的货物原产地如来自境外，且该货物在公告的商品清单内的，加征的关税由中标供应商支付，采购人不负责加征的关税。投标人在投标时应充分考虑到上述风险。


格式4  技术要求调查表
技术要求调查表
设备一：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	三重四极杆质谱联用仪

	数量
	1套

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
主要用于植物激素精准定量‌、风味物质与代谢组学分析‌、‌次生代谢物谱构建与种质鉴别、农药残留与环境胁迫响应检测‌等。
（二）具体技术（参数）要求
1.离子源
▲1.1标配独立的ESI源和APCI源，且非复合离子源设计，若不具备独立的ESI和 APCI离子源，提供5个以上独立的APCI源作为消耗品配件作为补充，体现在配置清单中。
1.2 ESI源耐受最大流速≥2.8 mL/min（必须为不分流的情况下），此流速可在软件上设置，并能实际运行样品。
1.3 APCI源耐受最大流速≥2.8 mL/min（必须为不分流的情况下），此流速可在软件上设置，并能实际运行样品。
1.4离子源内具有两路对称加热雾化气设计，且辅助加热气最高温度≥720℃，此温度可在软件上设置并能实际运行样品。
1.5离子源内具有负压主动抽气装置促进加速废气、液滴及其他中性分子排出，适应HPLC流速（不分流实际采集运行样品）至少包含：0～3.0 mL/min。
▲1.6 离子源接口为“纯锥孔结构”或“锥孔+毛细管结构”；离子源接口为“纯锥孔结构”时，需配置锥孔擦拭棒≥400根；离子源接口“为锥孔+毛细管结构”时，需配置型号一致毛细管部件≥400根。
1.7 采用气体发生器供应的高纯气体（如氮气等）作为雾化气和碰撞气，不用如瓶装气体等其他额外气源。
▲2.碰撞室：配备≥2个碰撞室，同时，碰撞室不需要加热。
3.扫描方式：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM扫描、自动MS/MS扫描方式，选择离子检测，时间编程，正/负极性切换，MRM3扫描等模式。
4.具备IDA或者DDA实时MRM到MS/MS 切换采集模式，切换时间≤1ms。在软件上可实现检测MRM通道的同时采集目标化合物的完整子离子（或特征离子）全扫描信号的组合方式，并且具有动态背景扣除功能。软件自带子离子全扫描质谱图比对功能。
5.仪器要求具备MRM3定量扫描功能：实现母离子-子离子-三级子离子的扫描反应过程。
▲6.具有MS3三级扫描功能，加上离子源内裂解达到MS4四级扫描功能。
7.质谱系统的性能
7.1扫描速度：≥20000Da/s。
7.2MRM最小驻留时间：≤1ms。
7.3质量范围至少包含：母离子单电荷m/z 5～2,000。
7.4动态范围：≥5个数量级。
7.5 ESI+灵敏度：1pg利血平直接进样，MRM离子对为m/z609与195，分辨率设置为至少包含0.6～0.8Da，信噪比≥850000:1。
7.6 ESI-灵敏度：1pg氯霉素直接进样，MRM离子对为m/z321与152，分辨率设置为至少包含0.6～0.8Da，信噪比≥850000:1。
7.7最高分辨率：分辨率＞9000。（需提供质谱轮廓图证明，以计算分辨率）
7.8高选择性三级正离子定量范围要求：进样克伦特罗浓度为0.2ppb、0.5ppb、2ppb、5ppb、20ppb的标准曲线，每个浓度点只进样一次，质谱方法采用三级离子（母离子277，子离子259，三级子离子203），拟合标准曲线，要求标准曲线每个浓度点均满足偏差≤10%，且r≥0.99。（提供谱图证明）
▲7.9高选择性三级负离子定量范围要求：进样氯霉素0.2ppb、0.5ppb、2ppb、5ppb、20ppb的标准曲线，每个浓度点只进样一次，质谱方法采用三级离子（母离子321，子离子152，三级子离子121），要求标准曲线每个浓度点均满足偏差≤10%，且r≥0.99。（提供谱图证明）
7.10高选择性三级正离子定量灵敏度：5pg克伦特罗进样，经色谱柱分离保留，保留时间＞2min，取母离子277，子离子259，三级子离子203，质量色谱图不进行平滑处理，要求S/N＞50：1（峰/峰比）。（提供谱图证明）
▲7.11高选择性三级负离子定量灵敏度：5pg氯霉素进样，经色谱柱分离保留，保留时间＞2min，取母离子321，子离子152，三级子离子121，质量色谱图不进行平滑处理，要求S/N＞50：1（峰/峰比）。（提供谱图证明）
7.12高选择性三级正离子定量稳定性：5pg克伦特罗进样,经色谱柱分离保留，保留时间＞2min，取母离子277，子离子259，三级子离子203，连续进样6针要求进样RSD≤5%。
▲7.13高选择性三级负离子定量稳定性：5pg氯霉素,经色谱柱分离保留，保留时间＞2min，取母离子321，子离子152，三级子离子121，连续进样6针要求进样RSD≤5%。
7.14仪器重现性：0.5ppb和50ppb的利血平连续6 次进样CV.≤1%。
8.检测器：数字脉冲电子倍增器，非光电倍增管设计。如设备不具备数字脉冲倍增器，配置≥5个光电倍增管进行补充。
9.能兼容无鞘液方式的毛细管电泳质谱连接接口，分析强极性物质。
▲10.要求质谱工作站软件除可控制质谱仪外，也可直接控制市面上的液相色谱。
11.软件同时控制液相、质谱，能自动地确保系统待用、进行质量校正；能自动优化分析目标物，自动建立MRM的定量分析参数，达到最佳检测限。
12.配备数据独立专业定量分析软件，具备大规模处理数据的能力，可以在同一界面对1000个以上数据分析，并同一界面对每个需要分析的化合物进行分析，自动积分定量处理。
（三）配置清单
1、 三重四极杆质谱仪1套。
2、 高效液相色谱仪连接组件1套。
3、 数据分析工作站1套。
4、 氮气发生器1台。
5、 不间断电源1台。

	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）


设备二：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	光照培养箱 

	数量
	1台

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
用于微生物组织细胞培养，种子发芽，育苗试验，植物栽培以及昆虫、小动物饲养等。
（二）具体技术(参数)要求
1.容积：≥250L；
2.控温范围：无光照至少包含：4～50℃；有光照至少包含：10～50℃。
3.温度分辨率：≤0.1℃；
4.温度波动度：±1℃；
5.光照强度至少包含：0～12000LX六级可调；
6.工作环境温度至少包含：5～30℃；
7.连续工作时间：不低于180h；
8.内胆尺（mm）W×D×H：（600×610×830）±5mm；
9.外形尺（mm）W×D×H：（760×815×1550）±5mm。
（三）配置清单
1、光照培养箱1台。

	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）

设备三：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	立式管道离心泵

	数量
	1台

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等。
（二）具体技术(参数)要求
1. 额定流量（m3/h）：≥21.6；
2.额定扬程（m）：≥24；
3.出口压力（Mpa）：≥2.4；
4. 应用场景：管道循环。
（三）配置清单
1、立式管道离心泵1台。

	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）


设备四：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	数显式果实硬度计

	数量
	1台

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）、用途
用于测量多种水果的硬度，判定水果的成熟程度。
（二）、具体技术（参数）要求
1.量程至少包含：0.2～20kg分度值0.01kg；
2.测量单位：牛顿/千克/磅，通过按钮可转换三种单位的数值；
3.误差：±0.5%；
4.传感器结构：S型高精度传感器（内置式）；
5.外形尺寸：（230×66×36mm）±5mm。
（三）配置清单
1、数显式果实硬度计1台。

	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）



设备五：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	切草机

	数量
	1台

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
用于切割青草、牧草、蔬菜、红薯藤、玉米秸秆等青饲料。
（二）具体技术（参数）要求
1.切割宽度：≥45cm；
2.刀片材质：不锈钢双刀；
3.电机：铜芯电机；
（三）、配置要求
1、切草机1台。


	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）



设备六：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	充电式电动修枝器

	数量
	6台

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
 用于修剪果树枝条、园林绿植、花卉灌木等。
（二）具体技术（参数）要求
1.充电电压至少包含：AC110V～240V；
2.充电时间至少包含：2～3小时；
3.满电工作至少包含：2～3小时；
4.剪切直径：≥28mm软枝条；
5.供电与动力：≤16.8V锂电，≤2.0Ah电池，无刷电机，双档位开口≤25mm或≥35mm。
（三）配置清单
1、充电式电动修枝器6台。

	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）



设备七：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	微耕机

	数量
	1台

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
用于农田、果园、菜地、温室大棚等场景的土壤耕作，可完成松土、旋耕、开沟、培土、起垄、回填等多种作业。
（二）具体技术（参数）要求
1.发动机：四冲程汽油发动机；
2.最大功率：≥6.5HP；
3.排量：≥196cc；
4.燃油箱容量：≥3.6L；
5.机油容量：≥0.6L；
6.启动方式：手拉反冲启动；
7.传动方式：齿轮传动；
8.整机重量：≤85kg。
（三）配置清单
1、微耕机1台。

	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）



设备八：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	烘箱

	数量
	1台

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
 用于样品烘干、干燥、热处理、灭菌前预处理等作业。
（二）具体技术（参数）要求
1.显示方式：LCD液晶屏；
2.温控范围：室温+5～300℃；
3.控温精度：±1℃；
4.温度均匀度：±2%；
5.鼓风功能：需具备；
6.定时范围：0～9999min；
7.工作室尺寸：（250×250×250mm）±5mm；
8.有效容积：≥15L；
10.隔板材质：镀锌；
11.隔板承重：≥15kg；
12.隔板层数上限：4；
16.产品尺寸：（580×420×405mm）±5mm。
（三）配置清单
1、烘箱1台。

	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）


设备九：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	电动喷雾器

	数量
	2台

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
用于农田、果园、菜地、温室大棚、园林等场景的农药喷洒、叶面施肥、消毒防疫、园林浇灌等作业。
（二）具体技术（参数）要求
1.产品容量：≥20L；
2.产品材质：PP熟料；
3.喷杆材质：≥65厘米不锈钢伸缩喷杆；
4.产品重量：≤5kg；
5.充电器至少包含：12V～1.2A智能电动喷雾器；
6.水泵：铜芯高压电流表；
7.电池：锂电池；
8.背负式储液桶容积：≤20L；
9.多档调压雾化，续航持久，需适合农林消杀、作物打药。
（三）配置清单
1、电动喷雾器2台。

	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）



设备十：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	立式灭菌锅

	数量
	1台

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
用于对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基、食品包装等物品进行高温高压蒸汽灭菌。
（二）具体技术(参数)要求
1.加盖方式：手轮式；
2.加热类型：电加热；
3.容量：≥75L；
4.外筒厚度：≥2.0mm；
5.升温时间：40分钟内；
6.调温范围至少包含：116～134℃；
7.定时范围至少包含：4～120min；
8.阀门：自动放气阀、全启式安全阀；
9.缺水保护：浮球控制、自动进水（选配）；
10.保险丝：2；
11.容积与温控：控温区间至少包含50～134℃，额定工作压力≤0.22MPa，支持≤121℃常规灭菌、≤134℃快速灭菌；
12.微电脑数显自控，灭菌时间至少包含4～120min可调，自动排冷空气、灭菌结束自动泄压。
★13.所投产品制造商须具有特种设备（压力容器）制造许可证，中标人须协助采购人办理特种设备使用登记并支付相关费用。
（三）配置清单
1、立式灭菌锅1台。

	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）



设备十一：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	超声仪

	数量
	1台

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
用于物品的超声波清洗、脱气、乳化、分散、提取等作业。
（二）具体技术(参数)要求
1.显示方式：LED显示；
2.超声功率：360W；
3.超声频率至少包含：40±2kHz；
4.振头数量：6；
5.内槽容量：≥15L；
6.内槽尺寸：（330×300×150mm）±5mm；
7.定时时长至少包含：1～99min；
8.温控范围至少包含：室温～80℃；
9.加热功率：400W；
10.脱气功能：需具备；
11.是否含排水阀：需具备。
（三）配置清单
1、超声仪1台。

	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）


设备十二：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	磨粉机

	数量
	1台

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
用于五谷杂粮、中药材、香料、咖啡豆、干果等物料的超细研磨。
（二）具体技术(参数)要求
1、1.粉碎容量：≥800g/次；
2.刀头材质：加硬304不锈钢钢刀；
3.电机：纯铜芯大功率电机；
4.转速：≥32000转/分钟；
（三）配置清单
1、磨粉机1台。

	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）


设备十三：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	快速组织破碎仪 

	数量
	1台

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
用于组织样品的研磨、破碎、混匀，大批量样品前处理。
（二）具体技术(参数)要求
1、1.电机转速（rpm）至少包含：0～2300；
2.显示方式：彩色液晶显示屏；
3.运动方式：垂直运动；
4.研磨方式：湿磨/干磨；
5.安全保护：全程保护；
6.供电方式：直流电机；
7.可携带电源：可选配直流24V移动电源；
8.工作时间至少包含：0～9999秒用户可自行设定；
9.研磨球直径（mm）至少包含：0.1～30；
10.研磨球材料：不锈钢/铭钢氧化锆/酸化钨/石英砂；
11.噪音等级（db）：＜50；
12.外形尺寸（mm）：（205×250×400）±5mm；
（三）配置清单
1、快速组织破碎仪1台。

	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）


设备十四：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	台式PH计

	数量
	1台

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
用于高精度测量水溶液的pH值、酸碱。
（二）具体技术(参数)要求
1.屏幕尺寸：≥4英寸；
2.最小分辨率：0.01PH，1MV；
3.量程至少包含：0.00～14.00PH～1599～1599MV；
4.示值误差：±0.05PH，±1%FS；
5.多点校准功能至少包含：1～2点校准；
6.仪器防护登记：IP54；
7.pH量程至少包含0～14，测量精度±0.1，两点校准；
8.手动温度补偿至少包含0～60℃，配套台式电极支架。
（三）配置清单
1、台式PH计1台。
2、配套台式电极支架1套。

	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）


设备十五：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	霉菌培养箱 

	数量
	1台

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
用于水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验。
（二）具体技术(参数)要求
1.控温范围至少包含：0～60℃；
2.温度分辨率：≤0.1℃；
3.温度波动度：高温±0.5℃低温±1.0℃；
4.温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）；
5.工作环境温度至少包含：5～30℃；
6.内胆尺寸（mm）：（540×460×1000）±5mm；
7.外形尺寸（mm）：(637×662×1590) ±5mm。
（三）配置清单
1、霉菌培养箱1台。


	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）





设备十六：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	高温灭菌器

	数量
	1台

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
用于对敷料、玻璃器皿、培养基、医疗器械、食品包装等物品进行高温高压蒸汽灭菌。
（二）具体技术(参数)要求
1.灭菌温度至少包含：50～134℃；
2.灭菌时间至少包含：0～99h；
3.设计压力：≥0.24MPa；
4.工作压力：≥0.217MPa；
5.容积：≥60L；
6.外形尺寸：（570×690×1020mm）±5mm；
7.内部尺寸：（350×550mm）±5mm；
8.网篮尺寸：（335×360mm）±5mm；
9.包装尺寸：（780×660×1160mm）±5mm。
（三）配置清单
1、高温灭菌器1台。


	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）



设备十七：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	单层电加热开水桶

	数量
	2台

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
用于食品加工、饮料生产、药材熬制等。
（二）具体技术(参数)要求
1.有效容积：≥500L；
2.加热方式：电热管加热；
3.功率：6kW；
4.额定出水量：≥500L/h；
5.内胆材质：304不锈钢；
6.电气加热：≤380V三相供电，大功率电热管加热，数显温控至少包含0～100℃。
（三）配置清单
1、单层电加热开水桶2台。
（以上清单是2台单层电加热开水桶的共用清单）

	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）






设备十八：
	仪器设备概况

	仪器设备名称
	图形工作站

	数量
	1套

	拟采购类型
	进口产品/国产产品

	
	进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品

	
	如仪器设备为进口产品，应具有仪器设备来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）

	技术参数

	（一）用途
主要用于香蕉种质资源数据存储、遗传资源管理、生物信息学分析、图像处理、三维可视化、人工智能辅助分析及科研软件运行等工作。设备可满足香蕉基因组、转录组、表型图像等多源数据的存储、处理与分析需求，支持科研人员开展遗传资源管理、育种数据分析、科学计算、深度学习模型训练、图像识别、三维建模、科研绘图及成果可视化展示等工作。
（二）具体技术(参数)要求
1.图形工作站（管理登录节点）（1台）：
▲1.1处理器（CPU）：不低于2颗CPU（单颗主频2.5GHz、20核及以上）；
1.2内存（RAM）: 不低于2条32GB DDR4 ECC RDIMM；
1.3系统盘：不低于2块960GB SATA SSD（Raid1）；
1.4网卡：配置不低于1块双口千兆以太网卡；1块100Gb/s 单端口高速网卡；
1.5电源：配置不低于800W（1+1）热插拔冗余电源。
★1.6附加功能：(提供产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书或使用说明书或第三方机构出具的检测报告作为技术证明文件，并用醒目的方式进行标记)
资源监控：
支持对计算、存储及GPU等平台资源进行统一监控，监控内容包括CPU、内存、磁盘、GPU等资源的容量、利用率及运行状态，具备实时监测、可视化展示、历史数据查询及告警功能。
用户监控管理：
支持用户运行状态监控，可实时展示用户信息、在线状态、任务运行情况及资源使用情况，并支持动态更新。
权限与资源管理：
支持多级权限管理，管理员可对用户信息进行查询与管理，并可按需分配、调整CPU、内存、存储及GPU等资源。
资源虚拟化管理：
支持计算、存储及GPU资源的虚拟化管理，实现资源池化、统一管理及集中调度。
用户配额管理：
支持用户资源配额管理，可根据业务需求设置CPU核心数、内存容量、存储空间及GPU数量等资源使用上限，实现资源精细化管理。
 GPU资源监控：
支持GPU资源全生命周期监控，包括GPU利用率、显存利用率、温度、功耗等关键指标，具备实时监测、统计分析及异常告警功能。
作业调度管理：
支持任务队列管理及作业调度，可根据资源占用情况自动分配计算资源，提高平台整体利用率。
 统计分析功能：
支持用户、项目及资源维度的统计分析，可生成资源使用报表，为平台运维及资源规划提供依据。
平台移动服务：
支持微信小程序访问，具备用户认证、作业查询、状态监控、消息通知、资源统计、公告发布等功能；支持与集群调度系统对接，实现作业及资源数据同步；支持用户权限隔离和移动端友好展示。

2. 图形工作站(GPU节点)（1台）：
▲2.1处理器（CPU）：不低于2颗CPU（单颗主频2.3GHz、32核及以上）；
2.2内存（RAM）：不低于16条32GB DDR4 ECC RDIMM；
2.3系统盘：不低于2块480GB SATA SSD（Raid1）；
2.4 GPU：配置2块加速卡，单卡性能：显存容量不低于48GB,，显存带宽不低于1008GB/s ，FP32算力不低于82TFLOPS, 支持GPU图形渲染与并行计算双重应用，可满足三维建模、CAD/CAM、CAE仿真、数字图像处理、视频编辑、科学可视化等专业图形应用，同时支持人工智能训练、推理及高性能计算任务；
2.5网卡：配置不低于1块双口千兆以太网卡；1块100Gb/s单端口高速网卡；
2.6电源：配置不低于2400W（1+1）热插拔冗余电源.

3. 图形工作站(计算节点)（1台）：
▲3.1处理器（CPU）：不低于2颗CPU（单颗主频2.2GHz、32核及以上）；
3.2内存（RAM）：不低于16条32GB DDR4 ECC RDIMM；
3.3系统盘：不低于1块1TB NVMe M.2 SSD；
3.4网卡：配置不低于1块100Gb/s单端口高速网卡；
3.5电源：配置不低于800W（1+1）热插拔冗余电源。

4.存储节点（1台）：
▲4.1处理器（CPU）：不低于2颗CPU（单颗主频2.5GHz、20核及以上）；
4.2内存（RAM）: 不低于2条32GB DDR4 ECC RDIMM；
4.3系统盘：不低于1块480GB SATA SSD（Raid1）；
4.4数据盘：配置不低于10块16TB 7.2k RPM HDD；
4.5 RAID卡：配置不低于1块独立RAID卡，支持RAID0,1,10,5,6,50,60；
4.6网卡：配置不低于1块100Gb/s 单端口高速网卡；
4.7电源：配置不低于800W（1+1）热插拔冗余电源。

5.千兆交换机（1台）：
5.1 不低于24口千兆电口，4千兆光口三层网管企业级网络核心交换机。

6.高速网络交换机（1台）：
6.1 不低于48个100Gb ports；
6.2 不低于≥9.6Tb/s 聚合交换机吞吐量。
（三）配置清单
1、图形工作站(管理登录节点)1台。
2、图形工作站(GPU节点)1台。
3.图形工作站(计算节点)1台。
4、存储节点1台。
5、千兆交换机1台。
6、高速网络交换机1台。

	合理化建议

	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


须提供★及▲要求相关证明材料（提供以下证明材料：①生产厂家出具的参数证明函；②彩页；③产品说明书；④第三方检测报告其中之一，如提供①以外其他材料的，应清楚标记参数所在位置）



格式5  商务要求调查表
	本项目商务要求
	合理化建议

	1
	（1） 联合体投标
本合同包不接受联合体投标
	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              

	2
	（2） 采购资金支付方式
国库集中支付
	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              

	3
	（3） 最低有效供应商数目信息：3
	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              

	4
	（4） 中标供应商信息
推荐候选人数量： 2 名  中标供应商数量： 1 名  中标金额预分配信息：不预分配
	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              

	5
	（5） 履约保证金
是否收取履约保证金：  是 
交纳比例：5%
缴费渠道：电子保函（保险）、其他
账号：44056901040000137  
户名：广东省农业科学院果树研究所
开户行：农业银行广东省广州市五山支行
说明：中标供应商与采购人签订合同后5个工作日内，按合同总价的5%向采购人提交履约保证金（以金融机构、担保机构出具的保函或对公转账等非现金形式提交，对公转账以银行电子回单为据）。若中标供应商没有违约行为，履约保证金在验收合格后30日内由采购人以非现金形式无息退还中标供应商。
履约保证金不予退还的情形：（1）拒绝履行合同义务的；（2）履约验收不合格的。采购人逾期退还履约保证金的，从逾期之日起每日按履约保证金3‰的数额向中标供应商支付违约金。但因中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。
	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              

	6
	（6） 合同履约期限
合同履约期限：见“标的提供时间”要求。
	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              

	7
	（7） 标的提供时间及地点
标的提供时间： 中华人民共和国关境内提供的货物合同签订之日起 60 日（日历日）；中华人民共和国关境外提供的货物免税办理后120日（日历日）内。
标的提供地点：采购人指定地点。
	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              

	8
	（8） 支付期次设置
	支付期次
	支付比例%
	支付说明

	1
	
	1、 中标供应商提供中华人民共和国关境内货物的按以下方式付款：
（1） 合同生效后采购人向中标供应商支付合同总价的60%，采购人收到发票后5个工作日内完成支付；
（2） 全部货物到现场后，采购人向中标供应商支付合同总价的30%，采购人自收到发票后10个工作日内完成支付；
（3） 全部货物完成安装、调试并通过验收后，采购人向中标供应商支付合同总价的10%，采购人自收到发票后10个工作日内完成支付；
（4） 每笔款项支付前，中标供应商须提交与每笔款项金额相等的发票；
（5）支付方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。 

2、 中标供应商提供中华人民共和国关境外货物的按以下方式付款：
（1） 结算货币：人民币 ；
（2） 本项目由采购人指定进口代理公司（采购人、中标供应商、进口代理公司签订三方合同），合同签订后5个工作日内，进口代理公司向采购人提交合同总价100%预付款保函；
（3） 采购人收到进口代理公司提交的预付款保函后，支付合同总价100%预付款给进口代理公司，采购人收到发票后5个工作日内完成支付；
（4） 进口代理公司于收到预付款后5个工作日内，向中标供应商指定的境外供应商支付货款总额的60%；全部货物送达采购人指定地点后10个工作日内，进口代理公司向中标供应商指定的境外供应商支付货款总额的20%； （5）全部货物完成安装、调试并通过验收后，进口代理公司向中标供应商指定的境外供应商支付货款总额的20%；
（6）进口代理公司上交进口货物的进口所有单证、代理进口业务发票的原件、外商发票的原件、付汇水单的复印件（加盖进口代理公司的公章）给采购人。



	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              

	9
	（9） 验收要求
	验收期次
	验收期次说明

	1
	1、 采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
2、 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准”；②符合项目采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3、 进口产品的必须具备原产地证明和商检局（如海关要求）的检验证明及合法进货渠道证明。
4、 货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。
5、 中标供应商将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
6、 货物验收所发生的检验费用由中标供应商负担。
7、 设备到货并经中标供应商技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标供应商负担。
8、 采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标供应商履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地市场监督管理部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。
9、 当出现不合格产品时，中标供应商要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。
10、采购人在收到中标供应商验收申请后7日内组织履约验收。



	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              

	10
	（10） 供应商响应设置
是否允许供应商分项报价进行细化： 是
	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              

	11
	（11） 其他信息
	内容明细
	内容说明

	包装与运输
	包装箱应用坚固的材料制造，适用长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于空运和整体吊装，并注明起吊位置，起吊重量及重心位置。

	保险
	货物从出厂运至采购人指定地点的保险费用须包含在投标报价中。

	安装与调试
	1、 中标供应商必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。
2、 中标供应商必须依照项目采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

	技术培训
	1、 中标供应商每台设备提供现场安装调试和培训。
2、 应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标供应商负责。

	质量保证期
	1、 质量保证期1年。并提供终身维修服务。保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术标准与要求”中另有要求的，以其中的要求为准。
2、 质量保证期自采购人和中标供应商代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内中标供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。
3、 质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。
4、 在质量保证期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标供应商负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
5、 质量保证期内，中标供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标供应商责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
6、 质量保证期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标供应商须无偿更换同一档次货物。
7、 投标人需按采购需求中《备品备件报价表附表》格式提供质量保证期后运行2年所需的备品备件的清单和价格，并承诺在质量保证期满后5年内不高于上述清单的价格，此报价不计入投标总价。

	售后服务
	对采购人的服务通知，中标供应商在接报后 8小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标供应商须提供同一档次的设备予采购人临时使用。



	□合理
□存在不合理
理由是：           
建议：              


注：供应商问卷调查（以上内容由供应商填写）请在所选答案前的□内打“√”，如选择了“存在不合理”请将“理由”和“建议”填写在相应的横线（或空格）上，也可以另附。


格式6  相关产业发展
1、 拟提供产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：




2、 拟提供产品生产厂家或供应商可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：
（一）企业资质
	序号
	设备名称
	生产厂家
	所属行业（工业）
	企业类型
	国产产品占比
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2） 产品资质： 


（三）人员资质：




3、 拟提供产品涉及的相关标准和规范：






格式7  市场供给情况
1、 市场竞争程度：







2、 价格水平或价格构成：







3、 售后服务能力：（包括但不限于售后服务保障措施、本项目可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况）







格式8  同类产品市场供给情况
同类产品市场供给情况表
	序号
	用户单位名称
	设备名称
	设备品牌、型号
	成交单价
	签约日期
	中标信息

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.数据来源渠道可以提供相关查询网站，如为同行交流或购买第三方数据或其他方式获得的，注明情况。供应商应针对本次采购项目提供目前同类服务市场供给情况，可附上相关佐证材料。
2.如涉及单位按实际数量结算的服务内容，请标明单价金额。
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